# 控制台

## 网络

### 网络

#### 创建网络

1. 创建网络-1

|  |  |
| --- | --- |
| 编号 | 控制台-网络-网络-创建网络-1 |
| 测试点 | 1. 创建网络，并验证网络及子网属性 |
| 预置条件 | 1. 默认路由器已经创建 2. 默认路由器未连接子网 |
| 步骤 | 1. 创建网络，网络名称net-1，子网名称subnet-1，网络地址192.168.1.0/24，路由器选择默认路由器 2. 在网络列表中查看网络net-1的信息 3. 查看网络net-1的概览信息 4. 在网络net-1的子网列表中查看subnet-1的信息 5. 查看网络net-1的子网subnet-1的概览信息 |
| 预期结果 | 步骤1中，网络创建成功 步骤2中，名称为“net-1”，子网为“subnet-1 192.168.1.0/24”，共享为“否”，状态为“运行中” 步骤3中，名称为“net-1”，显示“ID”，显示“项目ID”，状态为“运行中” 步骤4中，名称为“subnet-1”，网络地址为“192.168.1.0/24”，路由器名称为“默认路由器”，IP版本为“IPv4”，网关IP为“192.168.1.1” 步骤5中，名称为“subnet-1”，显示“ID”，网络ID与步骤3中ID一致，IP版本为“IPv4”，网络地址为“192.168.1.0/24”，IP分配池为“192.168.1.2-192.168.1.254”，网关IP为“192.168.1.1”，启用DHCP为“是”，主机路由为“-”，DNS为“-” |